Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74
(утв. постановлением Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. N 114)

Дата введения 1 января 1975 г.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│    Государственный      │    Строительные нормы    │     СН 461-74    │
│        комитет          │                          │                  │
│  Совета Министров СССР  ├──────────────────────────┼──────────────────┤
│        по делам         │   Нормы отвода земель    │                  │
│     строительства       │     для линий связи      │         -        │
│    (Госстрой СССР)      │                          │                  │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│                         │        Утверждены        │                  │
│        Внесены          │     Государственным      │                  │
│     Министерством       │        комитетом         │  Срок введения   │
│       связи СССР        │  Совета Министров СССР   │ 1 января 1975 г. │
│                         │  по делам строительства  │                  │
│                         │      3 июня 1974 г.      │                  │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения сооружений на этих линиях.
Примечания. 1. Полосы земель для линий связи и земельные участки для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов необходимы для временного краткосрочного пользования на период строительства.
Земельные участки для размещения на линиях связи сооружений, указанных в пункте 4 настоящих норм, необходимы для бессрочного (постоянного) пользования.
2. К линиям связи в настоящих нормах отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

2. При выборе, отводе и использовании земель для линий связи должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

Постановлением ВС СССР от 28 февраля 1990 г. N 1252-1 Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Законом СССР от 13 декабря 1968 г., признаны утратившими силу с 15 марта 1990 г.
В настоящее время действует Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

3. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по табл. 1.
4. Размеры земельных участков для сооружений связи должны устанавливаться по табл. 2.
5. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N 567.

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 на территории РФ указанные Правила признаны не действующими
См. Правила охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденные постановлением N 578

Таблица 1

────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────
                 Линия связи                │       Ширина полос
                                            │         земель, м
────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────
             1. Кабельные линии             │
                                            │
 Полоса земли для прокладки кабелей (по всей│
длине трассы):                              │
  а) для линий связи (кроме линий радио-    │
    фикации)                                │             6
  б) для линий радиофикации                 │             5
                                            │
             2. Воздушные линии             │
                                            │
 Полоса земли для установки опор и подвески │
проводов (по всей длине трассы)             │             6

Примечание. Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительномонтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

Таблица 2

───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
     Сооружения связи                  │      Размеры земельных
                                       │      участков, га
───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────
         А. Кабельные линии            │
                                       │
 1. Необслуживаемые усилительные пун-  │
кты в металлических цистернах:         │
 а) при уровне грунтовых вод на        │
    глубине до 0,4 м                   │               0,021
 б) то же, на глубине от 0,4 до        │
    1,3 м                              │               0,013
 в) то же, на глубине более 1,3 м      │               0,006
 2. Необслуживаемые усилительные пун-  │
кты в контейнерах                      │               0,001
 3. Обслуживаемые усилительные пункты  │
и сетевые узлы выделения               │               0,29
 4. Вспомогательные сетевые узлы  вы-  │
деления                                │               1,55
 5. Сетевые узлы управления  и комму-  │
тации:                                 │
 а) с заглубленными зданиями площадью  │
    3000 кв. м                         │               1,98
 б) то же, площадью 6000 кв. м         │               3
 в) то же, площадью 9000 кв. м         │               4,1
 6. Технические службы кабельных уча-  │
стков                                  │               0,15
 7. Службы районов технической  эксп-  │
луатации  кабельных  и  радиорелейных  │
магистралей                            │               0,37
                                       │
         Б. Воздушные линии            │
                                       │
 8. Основные усилительные пункты       │               0,29
 9. Дополнительные усилительные пункты │               0,06
 10. Вспомогательные усилительные пун- │
кты (со служебной жилой площадью)      │       Определяются проектами,
                                       │       утвержденными в уста-
                                       │       новленном порядке
                                       │
       В. Радиорелейные линии          │
                                       │
 11. Узловые радиорелейные станции     │
с мачтой или башней высотой, м:        │
     40                                │               0,8/0,3
     50                                │                 1/0,4
     60                                │               1,1/0,45
     70                                │               1,3/0,5
     80                                │               1,4/0,55
     90                                │               1,5/0,6
    100                                │               1,65/0,7
    110                                │               1,9 /0,8
    120                                │               2,1/0,9
 12. Промежуточные радиорелейные стан- │
ции с мачтой или башней высотой, м     │
     30                                │               0,8/0,4
     40                                │              0,85/0,45
     50                                │                 1/0,5
     60                                │               1,1/0,55
     70                                │               1,3/0,6
     80                                │               1,4/0,65
     90                                │               1,5/0,7
    100                                │              1,65/0,8
    110                                │               1,9/0,9
    120                                │               2,1/1
 13. Аварийно-профилактические         │
службы                                 │                 0,4

Примечания: 1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12 даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке:
при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине не менее 33 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,01.
3. Если на территориях сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков, приведенные в поз. 5, должны увеличиваться на 0,2 га.