Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов СН 456-73
(утв. постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1973 г. N 256)

Дата введения 1 февраля 1974 г.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│     Государственный     │    Строительные нормы    │    СН 456-73     │
│         комитет         │                          │                  │
│  Совета Министров СССР  ├──────────────────────────┼──────────────────┤
│        по делам         │   Нормы отвода земель    │                  │
│      строительства      │    для магистральных     │                  │
│     (Госстрой СССР)     │       водоводов и        │        -         │
│                         │     канализационных      │                  │
│                         │       коллекторов        │                  │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│         Внесены         │        Утверждены        │                  │
│        институтом       │     Государственным      │                  │
│       "Харьковский      │        комитетом         │  Срок введения   │
│     Водоканалпроект"    │  Совета Министров СССР   │1 февраля 1974 г. │
│      Госстроя СССР      │  по делам строительства  │                  │
│                         │    28 декабря 1973 г.    │                  │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения указанных водоводов и канализационных коллекторов.
Примечания: 1. Полосы земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения колодцев и камер переключения - для бессрочного (постоянного) пользования.
2. Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных водоводов и канализационных коллекторов определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.
3. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов), к магистральным канализационным коллекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.

2. При выборе, отводе и использовании земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

Постановлением ВС СССР от 28 февраля 1990 г. N 1252-1 Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Законом СССР от 13 декабря 1968 г., признаны утратившими силу с 15 марта 1990 г.
В настоящее время действует Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ

3. Ширина полос земель на период строительства магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должна устанавливаться по таблице.
4. Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не более: для колодца - ЗхЗ м, для камеры переключения - 10х10 м.
5. Использование земель над магистральными подземными водоводами и канализационными коллекторами по назначению должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности водоводов и канализационных коллекторов.

───────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────
                   │        │ Ширина полос земель для магистральных
                   │        │ подземных водоводов и канализационных
                   │        │           коллекторов, м
                   │        ├─────────────────────┬──────────────────────
                   │        │ на землях несель-   │ на землях сельско-
                   │        │ скохозяйственного   │ хозяйственного
                   │        │ назначения, непри-  │ назначения и других
                   │        │ годных для сельс-   │ землях, где должно
                   │   Глу- │ когохозяйства зем-  │ производиться снятие
                   │   бина │ лях и землях госу-  │ и восстановление
                   │  зало- │ дарственного лес-   │ плодородного слоя
Диаметр водовода   │  жения │ ного фонда, где не  │
или канализацион-  │    до  │ производится снятие │
ного коллектора,   │   низа │ и восстановление    │
       мм          │  трубы,│ плодородного слоя   │
                   │    м   ├──────────┬──────────┼──────────┬───────────
                   │        │ для      │ для двух │ для      │ для двух
                   │        │ одного   │ водоводов│ одного   │ водоводов
                   │        │ водовода │ или кол- │ водовода │ или кол-
                   │        │ или кол- │ лекторов │ или кол- │ лекторов
                   │        │ лектора  │ (в одной │ лектора  │ (в одной
                   │        │          │ траншее) │          │ траншее)
───────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────
А. Стальные трубы  │        │          │          │          │
                   │        │          │          │          │
  1. До  426 вклю- │        │          │          │          │
чительно    ...... │   до 3 │    20    │    23    │    28    │     31
  2. Более 426 до  │        │          │          │          │
720 включительно   │   то же│    23    │    26    │    33    │     36
  3. Более  720 до │        │          │          │          │
1020  включительно │     "  │    28    │    31    │    39    │     42
  4. Более 1020 до │        │          │          │          │
1220  включительно │     "  │    30    │    33    │    42    │     45
  5. Более 1220 до │        │          │          │          │
1420  включительно │     "  │    32    │    З5    │    45    │     48
                   │        │          │          │          │
Б. Чугунные,       │        │          │          │          │
железобетонные,    │        │          │          │          │
асбестоцементные   │        │          │          │          │
и керамические     │        │          │          │          │
трубы              │        │          │          │          │
                   │        │          │          │          │
  6. До 600 вклю-  │        │          │          │          │
чительно .....     │     2  │    28    │    32    │    37    │     41
                   │     3  │    31    │    34    │    40    │     43
                   │     4  │    37    │    40    │    47    │     50
                   │     5  │    42    │    45    │    53    │     56
                   │     6  │    50    │    53    │    61    │     64
                   │     7  │    55    │    59    │    67    │     71
                   │        │          │          │          │
  7. Более  600 до │        │          │          │          │
800   включительно │     2  │    28    │    32    │    37    │     41
                   │     3  │    32    │    35    │    41    │     45
                   │     4  │    39    │    42    │    49    │     52
                   │     5  │    43    │    47    │    54    │     58
                   │     6  │    51    │    55    │    62    │     67
                   │     7  │    56    │    61    │    68    │     73
                   │        │          │          │          │
   8. Более 800 до │        │          │          │          │
1000  включительно │     2  │    28    │    32    │    37    │     41
                   │     3  │    32    │    35    │    41    │     45
                   │     4  │    39    │    42    │    49    │     52
                   │     5  │    43    │    47    │    54    │     58
                   │     6  │    51    │    55    │    62    │     67
                   │     7  │    58    │    62    │    70    │     74
                   │        │          │          │          │
   9. Более 1000 до│        │          │          │          │
1200  включительно │     2  │    30    │    34    │    39    │     43
                   │     3  │    34    │    37    │    43    │     47
                   │     4  │    40    │    43    │    50    │     54
                   │     5  │    45    │    50    │    55    │     61
                   │     6  │    51    │    55    │    62    │     67
                   │     7  │    58    │    62    │    70    │     75
                   │        │          │          │          │
  10. Более 1200 до│        │          │          │          │
1500  включительно │     3  │    35    │    39    │    44    │     49
                   │     4  │    41    │    45    │    51    │     56
                   │     5  │    45    │    50    │    55    │     61
                   │     6  │    53    │    57    │    64    │     69
                   │     7  │    58    │    64    │    70    │     76
                   │        │          │          │          │
  11. Более 1500 до│        │          │          │          │
2000   включительно│     3  │    36    │    41    │    46    │     51
                   │     4  │    42    │    47    │    52    │     58
                   │     5  │    46    │    52    │    57    │     63
                   │     6  │    54    │    59    │    66    │     71
                   │     7  │    60    │    66    │    74    │     80
                   │        │          │          │          │
  12. Более 2000 до│        │          │          │          │
2500   включительно│     3  │    37    │    44    │    49    │     55
                   │     4  │    43    │    49    │    53    │     60
                   │     5  │    47    │    54    │    58    │     65
                   │     6  │    55    │    61    │    67    │     72
                   │     7  │    62    │    68    │    76    │     82

Примечания: 1. Ширина полос земель для трех и более магистральных подземных водоводов или канализационных коллекторов, прокладываемых в одной траншее, для водоводов и канализационных коллекторов диаметрами более указанных в таблице или строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.
2. Ширина и длина полос земель, необходимых для капитального ремонта магистральных водоводов и канализационных коллекторов, определяются проектом, утвержденным в установленном порядке, при этом ширина указанных полос не должна превышать ширины, предусмотренной таблицей для водоводов и канализационных коллекторов соответствующих диаметров и глубин заложения.